**FONCTIONS GENERALES – LOGE**

**DESCRIPTIF & USAGE**

Ce local est la porte d’entrée de l’établissement. Il permet de contrôler l’ensemble des entrées/sorties du site, d’accueillir les usagers, les visiteurs, de les renseigner si besoin. Le contrôle peut être direct ou par l’intermédiaire de caméras de surveillance ou visiophone avec report sur des écrans à la loge. La loge est également un point central pour le déclenchement des alertes PPMS et le suivi des alertes de sécurité incendie.

Cet espace est un véritable poste de travail dans lequel un agent travaille durant toute la plage d’ouverture de l’établissement. Un sanitaire et un point d’eau sera intégré dans ce local.

Ce local est situé au niveau de l’entrée principale du site entre le parvis extérieur et le parvis intérieur.

**ENJEUX PRINCIPAUX**

* Confort acoustique
* Confort thermique hiver comme été
* Sécurisation du local contre l’intrusion
* A concevoir comme un poste de travail d’agent

**CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES**

**Surface théorique :** 15 m²

**Capacité :** 1 pers

**Elements architecturaux :**

* Baie vitrée donnant sur l’extérieur pour permettre à l’agent de contrôler visuellement les entrées dans le site
* Espace fermé et sécurisé contre l’intrusion
* Ouverture sécurisée pour passer des documents
* Confort thermique été comme hiver à travailler (supprimer l’ouverture des fenêtres pour le passage de document et les échanges, bonne ventilation des locaux, protections solaires sur les vitrages, …)

**Lien Fonctionnel :**

* Visibilité directe sur l’entrée principale du site et sur l’abri vélo
* Local SSI accolé mais fermé pour limiter la propagation de chaleur du local SSI vers la loge