**FONCTIONS GENERALES – SANITAIRES ELEVES**

**DESCRIPTIF & USAGE**

Généralement en bloc sanitaire de plusieurs toilettes. Les blocs sont habituellement genrés (hommes séparés des femmes). Une réflexion pourra être menée pour l’inclusion des élèves transgenre ([Plan d’actions pour l’égalisé des droits contre la haine et les discriminations anti-LGBT 2020-2023](https://www.dilcrah.fr/plan-national-dactions-pour-legalite-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbt-2020-2023/))

Prévoir les blocs sanitaires en nombre suffisant car les élèves se rendent aux sanitaires durant les inter-court.

Ce lieu est celui où il y a le plus de dégradations. Selon une enquête nationale, ce lieu est parfois peu utilisé par les élèves et provoque de l’inconfort au quotidien (harcèlement, accessibilité, manque d’intimité, …). Il convient donc de le concevoir correctement afin de garantir l’intimité des usagers, l’hygiène, la facilité d’entretien et de nettoyage, la lutte contre la dégradation. Une réflexion doit être menée au niveau de l’inclusion des élèves handicapés et non genrés.

Retour d’expérience des responsables techniques de maintenance des lycées :

* Privilégier les petits blocs sanitaires avec peu de WC pour limiter le nombre de personne dans un bloc
* Lorsque les sanitaires hommes sont bien séparés des sanitaires femmes (un bloc à chaque extrémité d’un couloir par exemple), il y a moins de dégradation
* Dans le cadre d'un plan de sobriété, les lavabos ne disposent que de l'eau froide.

**ENJEUX PRINCIPAUX**

* Intimité
* Facilité de maintenance et entretien
* Dimensionner et positionner correctement dans l’établissement

**CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES**

**Surface théorique :** En fonction de l’effectif

**Capacité :**

**Elements architecturaux :**

* Revêtements des sols, murs et plafonds résistant à l’eau pour le lavage à grandes eaux
* Facilité d’accès aux réseaux et équipements techniques
* Prévoir sanitaires PMR
* La hauteur des cloisons et portes doivent garantir l’intimité des usagers, et aussi permettre l’installation d’un flash sécurité incendie visible par tous les sanitaires, et également la facilité d’installer des détecteurs de présence pour l’éclairage

**Lien Fonctionnel :**

* Local ménage attenant pour faciliter le nettoyage
* Bonne répartition des sanitaires dans l’ensemble des espaces de l’établissement
* Calculer le temps de connexion entre les salles de classes, la restauration, le foyer et les sanitaires
* Accès facilité depuis l’extérieur pour éviter que les élèves restent dans les bâtiments pendant les temps de récréation