**FONCTIONS TECHNIQUES – LOCAL MENAGE**

**DESCRIPTIF & USAGE**

Local permettant de stocker le matériel de ménage. Il abrite généralement :

* 1 ou 2 chariots ménages
* Une autolaveuse
* Des étagères pour le stockage de produits et d’affaires personnelles
* Un vidoir

Un local ménage permet de desservir en moyenne 10 salles

Ce local doit être positionner correctement pour desservir les locaux à nettoyer, et de préférence sur chaque étage afin d’éviter le transport des chariots et des autolaveuses sur les étages.

**ENJEUX PRINCIPAUX**

* Confort thermique
* Limiter les risques professionnels TMS liés au transport des chariots et à la manipulation des équipements de nettoyage

**CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES**

**Surface théorique :** 5 m ² minimum

**Capacité :** 1 voir 2 agents

* Revêtement sol et plafond adapté aux zones humides
* En nombre suffisant et correctement positionnés
* Sécuriser l’accès au local

**Lien Fonctionnel :**

* A proximité des locaux à nettoyer

A proximité d’un local poubelle

**EXEMPLE PHOTO LOCAL MENAGE LYCEE PIERRE DE FERMAT (31)**

Une image contenant intérieur

Description générée automatiquement Une image contenant intérieur, mur, toilette

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, intérieur

Description générée automatiquement Une image contenant mur, intérieur, appareil

Description générée automatiquement

Une image contenant intérieur, outil, équipement

Description générée automatiquementUne image contenant plancher, mur, intérieur, corbeille

Description générée automatiquement